Key\_Module

时间：2022.8.24

版本 V1.0

1. 模块简介

通过开关、电阻和led灯设计的建议开关电路，上电之后电源灯亮起，开关按下之后，另外一个灯亮，同时信号脚S输出高电平

1. 模块参数

工作电压：5V

模块接口：PH2.0-2P （配ph2.0转杜邦母头线）

开关型号：12 \* 12mm

定位孔：M3

模块尺寸：23 \* 35 mm

模块重量：9.05g

1. 引脚说明

|  |  |
| --- | --- |
| G | GND 电源地 |
| V | VCC 电源供电5V |
| S | 信号输出引脚 |

1. 实物尺寸