LED\_Module

时间：2022.8.24

版本 V1.0

1. 模块简介

LED模块采用上拉电阻的形式，信号脚S输入低电平点亮，高电平熄灭，

1. 模块参数

工作电压：5V

模块接口：PH2.0-2P （配PH2.0转杜邦母头线）

LED灯直径：5mm

定位孔：M3

模块尺寸：23 \* 35 mm

模块重量：6.75g

1. 引脚说明

|  |  |
| --- | --- |
| G | GND 电源地 |
| V | VCC 电源供电5V |
| S | 信号输入控制引脚 |

1. 实物尺寸
2. 注意事项

供电接反会烧，供电电压超过5V也会烧坏模块